**Носырева Татьяна Григорьевна**

**Методическая разработка**

**по изготовлению колье**

**«Изящное»**

**Творческое объединение**

**«Русские традиционные ремёсла»**

**МАОУ ДОД ДДТ «Юность»**

**Колье "Изящное"**

**на основе традиционной ажурной бусины**

Для изготовления ажурной бусины понадобятся:

* 60 см. лески сечением 0,3мм.;
* бирюзовый и немного жемчужно белого бисера № 10;
* 5 жемчужных бусин диаметром 8 мм;
* 65 см. красивого тонкого шнура;
* 10 см. проволоки.

|  |  |
| --- | --- |
| Начинаем выполнение бусины с петель основы. На леску набираем 4 бирюзовых, 1 белую, 4 бирюзовых бисерины (всего 9 шт.), отодвигаем их на середину лески. Еще одну бирюзовую проплетаем в крестик. Одна петля готова. | P1120242 |
| Для второй петли на одну из лесок нанизываем 6 бирюзовых, 1 белую, 4 бирюзовых бисерины и выполняем усложнение в крестик во второй бисерине от первой петли. | P1120243 |
| На обе лески набираем по одной бирюзовой бисерине. Еще одну бирюзовую проплетаем в крестик. | P1120244 |
| Для завершения третьей петли на обе лески набираем по 4 бирюзовые бисерины, одну белую плетем в крестик. | P1120245 |
| Первый ажурный ряд. На левую леску надеваем 4 бирюзовых, 1 белую, 4 бирюзовых бисерины и вдеваем леску в белую бисерину левой петли. | P1120246 |
| То же выполняем правой леской. | P1120247 |
| На обе лески нанизываем по 4 бирюзовые бисерины, проплетаем в крестик 1 белую, тем самым завершая первый ажурный ряд.  Второй, третий и четвертый ажурные ряды выполняем аналогично первому. | P1120248 |
| Завершаем бусину тремя петлями. Для первой петли на обе лески набираем по 4 бирюзовые бисерины, одну белую плетем в крестик. | P1120249 |
| Для второй петли на одну из лесок нанизываем 6 бирюзовых бисерин, продеваем леску в белую бисерину близлежащей дужки в обратном направлении. | P1120251 |
| На эту же леску набираем ещё 4 бирюзовые бисерины и выполняем усложнение в крестик во второй бисерине от первой петли | P1120252 |
| На одну из лесок набираем 1 бирюзовую бисерину. Обе лески связываем между собой 2-3 раза. Лески продеваем в близ лежащие бисерины, лишнее срезаем. | P1120253 |
| Проволоку перегибаем пополам, в сгиб вдеваем конец шнура. На шнур нанизываем крупную жемчужную бусину и одну сторону ажурной бусины. Выводим проволоку в одну из ажурных ячеек. | P1120254 |
| Нанизываем 3 крупных бусины. | P1120255 |
| Продеваем проволоку во вторую сторону ажурной бусины из середины. Три крупных бусины располагаем внутри ажурной. | P1120256 |
| Нанизываем последнюю крупную бусину. | P1120257 |
| Фиксируем украшение посередине шнура, завязав по бокам бусин по узлу. Концы шнура можно так же украсить бусинами. | P1120258 |

